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	ATMINTINĖ DAUGIABUČIO ATNAUJINIMO/MODERNIZAVIMO PROJEKTUI PARUOŠTI



Teikiant derinimui Lauko, vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų dalies projekto ATNAUJINIMO/MODERNIZAVIMO projektus, reikalaujama, kad projekte būtų:
	Tekstiniai dokumentai
	Titulinis.
Statytojas. Objekto adresas, pavadinimas, statinio kategorija, laida, projektuotojas

	
	Prisijungimo sąlygos. 
Pridedamos prieš Aiškinamąjį raštą.

	
	Aiškinamasis raštas.
Turi būti aprašyta kokie tinklai yra renovuojami. Kas daroma su VAM. Nuo kurios vietos renovuojami vandentiekio/nuotekų tinklai.

	Brėžiniai
	Pridedamas sklypo planas su renovuojamais tinklais (turi būti nurodytas renovuojamo tinklo medžiagiškumas, skersmuo, ilgis, pajungimo šulinių nr. ir koordinatės, užrašytas PS nr. ir data). Jei rekonstrukcija iki pirmų šulinių - turi būti pateikti išvadų išilginiai pjūviai, arba sklypo plane nurodytos altitudės, šulinio angų užsandarinimo schemos (yra Techninėje Politikoje).
SP turi būti užrašyta pastaba:
„Perklojant nuotekų išleidėjus ir jungiantis į UAB "Vilniaus Vandenys" esamus šulinius, vadovautis UAB "Vilniaus vandenys" technine politika. Atlikti geodezinę išpildomąją nuotrauką, suderinti TIIS sistemoje su šulinio kortele. Kviečiant bendrovės atstovą šulinio apžiūrai, pateikti
VMS išduotą kasimo leidimą su atžyma "uždarytas".

Pridedamas suvestinis planas, kad būtų matomi visi projektuojami lauko tinklai.

	
	VAM: jeigu rekonstruojamas VAM byloje turi būti pateikta esamo VAM schema ir foto fiksacija, kad būtų matomas įvadas ir esamos apskaitos (šalto ir karšto vandentiekio), nurodyta kam kokia apskaita yra skirta. Pateikti kiekvienos apskaitos nuotrauką, kad būtų matomas skaitiklio nr.
Jeigu daromi pakeitimai VAM, jie turi atitikti Techninės Politikos reikalavimus, nurodyti ir išryškinti visi pakeitimai daromi VAM, išvardintos visos keičiamos fasoninės dalys. Nurodyti projektavimo ribą.
Prašome kad nurodytu VAM vietą plane.

	
	Turi būti pateiktos derinimui visos lauko dalys (susikirtimams suderinti), SO dalis, dangų planas.
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